兵庫県立西脇北高等学校交換ｼｽﾃﾑ賃貸仕様書

１賃貸借期間　　　令和４年４月１日から令和１０年３月３１日まで

２物　　件　　　　電話交換ｼｽﾃﾑ　一式　（以下物件という。）

　　　　　　　　　詳細は、別紙「物件明細書」のとおり

３設置場所　　　　兵庫県西脇市郷瀬町669-32

　　　　　　　　　兵庫県立西脇北高等学校

４条　　件

　（１）物件の搬入、設置、調整及び撤去費用は貸与者の負担とする。

　（２）賃貸者は、賃貸借期間中、物件が良好な状態で稼働しうるように、随時

点検・調整を行うものとし、故障等の通知を受けたときは、速やかに修

理・調整を行い正常な状態に復元すること。

　（３）不要機器の撤去及び処分に係る経費は賃貸者の負担とする。

５入札金額

　　　賃貸借に係る入札金額は、月額（消費税抜き）で記入すること。

別紙

　　　　　　　　　　　　　電話交換ｼｽﾃﾑ　物件明細書

１　設備の概要

* 1. 主装置（電源装置を含む）　　　　　　　　　　　　1式
	2. デジタル式多機能電話機（表示付）　　　　　　　　8台
	3. デジタル式多機能電話機（停電兼用）　　　　　　　1台
	4. アナログ式一般電話機　　　　　　　　　　　　　 24台
	5. 機器据付及び調整　　　　　　　　　　　　　　　　1式
	6. 電話機取付動作試験　　　　　　　　　　　　　　　1式

２　機器仕様　　デジタル式電話設備

　　①　プロセッサ　　　　　　32bitマイクロプロセッサ

　　②　通話路方式　　　　　　PCM時分割一段スイッチ方式

　　③　制御方式　　　　　　　蓄積プログラミング制御方式

　　④　運用方法　　　　　　　分散方式

　　⑤　環境条件　　　　　　　温度0～35℃　湿度20～85％

　　⑥　容量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 回線種別 | 仕　様　 | 実　装 | 備　考 |
| 光でんわ | 　　 3 | 　　16 | 交換機に直収 |
| アナログ回線 | 　　 1 | 　　 2 | 停電回線 |
| 多機能内線 | 　　 9 | 　　16 |  |
| 一般内線 | 　 24 | 　　36 |  |

３　機器　　下記の機能を有すること。

　1着信自動応答システム　　　　　　　　　　 2簡易転送

　3短縮スクロール発信　　　　　　　　　　　 4夜間切替（タイマー）

　5外線発信規制　　　　　　　　　　　　　　 6音量調整

　7ページング　　　　　　　　　　　　　　　 8話中呼出

　9ナンバーディスプレイ　　　　　　　　　 10ネームディスプレイ

11留守切替　（タイマー）　　　　　　　　　12通話録音機能（500時間）

13短縮ダイヤル機能　共通最大１０００件以上　電話機個別２０件

14ワンタッチダイヤル　（多機能電話機）

15内線ワンタッチDSS　（多機能電話機）

16着信ランプ表示（多機能・一般電話機）

　17 LCD表示器にバックライト搭載

　18夜間切替、留守切替を別々の日時でタイマー切替出来ること

19光電話直収対応

20自動応答システム（IVR）

４　電話機

　（１）デジタル式多機能電話機

　　　①不在着信があった場合、LCDディスプレイ上に表示できること

　　　②電話機の利用状況によって適切な操作をサポートするソフトキーが利

　　用できること。

　　　③発信履歴を２０件、着信履歴を２０件以上の蓄積ができること。

　　　④可変機能ボタンが２４個以上あること。

　（２）デジタル式多機能電話機（停電兼用）

①停電時など主装置からの電源供給が不可能になった場合、自動的にア

ナログ回線を使用して停電用電話機で発着信可能にすること。

　　　②不在着信があった場合には、LCDディスプレイ上に表示できること。

　　　③電話機の利用状況によって適切な操作をサポートするソフトキーが利

　　　　用できること。

　　　④発信履歴を２０件、着信履歴を２０件以上の蓄積ができること。

　　　⑤可変機能ボタンが２４個以上あること。

　（３）一般電話機

　　①スピーカー、ミュート、再ダイヤル、転送・フックボタン、着信ラン

　　　プを搭載してること。

　　②転送、内線、保留を行えること。

　　③ワンタッチボタンが３個以上あること。

　　④壁掛け用品が標準搭載してあること。

５　個別仕様一覧

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　　　　品名 | 　　　 | 　　選定機種 |
| 多機能電話機（表示付）（機能ボタン18ケ以上） | 　18ボタン　表示器付き | 　SAXA（標準18ボタン）　TD810（W）　他メーカー同等品可 |
| 多機能電話機（デジタル停電兼用）（機能ボタン18ケ以上） | 　18ボタン　表示器付き | 　SAXA（標準18ボタン）　TD810（W）　PF800（A）　他メーカー同等品可 |
| 基本主装置ソフトウェア局線ユニット多機能電話機ユニット一般電話機ユニットﾄﾞｱﾎﾝ・ページングユニット | 　局線3回線光でんわ3ｃｈ1番号アナログ1回線（停電）　（内多機能9台）　 | 　SAXA　　PLATIAⅡ　他メーカー同等品可 |

現状、外付けＧＷ（以下OG、主装置の横に設置済み）で、ひかりでんわ

3ｃｈ1番号で運用しているのを、OGを外してひかりでんわ直収仕様に変更すること。設置後レンタル機器（OG）の返却を円滑に進めること。

事務室・職員室共に県警ホットライン接続回線をアナログ回線（FAX回線）に切り替えること。

学校側が指定した文言を合成音声で作成しIVR機能で着信するように設定すること。

６　その他

　①電話機の設置場所は別紙のとおりとします。内線番号の並びかえをする場合があります。

　②中古品は不可とします。