　　　　兵庫県立西脇北高等学校交換ｼｽﾃﾑ賃貸仕様書

１賃貸借期間　　　令和４年４月１日から令和１０年３月３１日まで

２物　　件　　　　電話交換ｼｽﾃﾑ　一式　（以下物件という。）

　　　　　　　　　詳細は、別紙「物件明細書」のとおり

３設置場所　　　　兵庫県西脇市郷瀬町669-32

　　　　　　　　　兵庫県立西脇北高等学校

４条　　件

　（１）物件の搬入、設置、調整及び撤去費用は貸与者の負担とする。

　（２）賃貸者は、賃貸借期間中、物件が良好な状態で稼働しうるように、随時

点検・調整を行うものとし、故障等の通知を受けたときは、速やかに修

理・調整を行い正常な状態に復元すること。

　（３）不要機器の撤去及び処分に係る経費は賃貸者の負担とする。

５入札金額

　　　賃貸借に係る入札金額は、月額（消費税抜き）で記入すること。

別紙

　　　　　　　　　　　　　電話交換ｼｽﾃﾑ　物件明細書

１　設備の概要

* 1. 主装置（電源装置を含む）　　　　　　　　　　　　1式
  2. デジタル式多機能電話機（表示付）　　　　　　　　8台
  3. デジタル式多機能電話機（停電兼用）　　　　　　　1台
  4. アナログ式一般電話機　　　　　　　　　　　　　 24台
  5. 機器据付及び調整　　　　　　　　　　　　　　　　1式
  6. 電話機取付動作試験　　　　　　　　　　　　　　　1式

２　機器仕様　　デジタル式電話設備

　　①　プロセッサ　　　　　　32bitマイクロプロセッサ

　　②　通話路方式　　　　　　PCM時分割一段スイッチ方式

　　③　制御方式　　　　　　　蓄積プログラミング制御方式

　　④　運用方法　　　　　　　分散方式

　　⑤　環境条件　　　　　　　温度0～35℃　湿度20～85％

　　⑥　容量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 回線種別 | 仕　様 | 実　装 | 備　考 |
| 光でんわ | 3 | 16 | 交換機に直収 |
| アナログ回線 | 1 | 2 | 停電回線 |
| 多機能内線 | 9 | 16 |  |
| 一般内線 | 24 | 36 |  |

３　機器　　下記の機能を有すること。

　1着信自動応答システム　　　　　　　　　　 2簡易転送

　3短縮スクロール発信　　　　　　　　　　　 4夜間切替（タイマー）

　5外線発信規制　　　　　　　　　　　　　　 6音量調整

　7ページング　　　　　　　　　　　　　　　 8話中呼出

　9ナンバーディスプレイ　　　　　　　　　 10ネームディスプレイ

11留守切替　（タイマー）　　　　　　　　　12通話録音機能（500時間）

13短縮ダイヤル機能　共通最大１０００件以上　電話機個別２０件

14ワンタッチダイヤル　（多機能電話機）

15内線ワンタッチDSS　（多機能電話機）

16着信ランプ表示（多機能・一般電話機）

　17 LCD表示器にバックライト搭載

　18夜間切替、留守切替を別々の日時でタイマー切替出来ること

19光電話直収対応

20自動応答システム（IVR）

４　電話機

　（１）デジタル式多機能電話機

　　　①不在着信があった場合、LCDディスプレイ上に表示できること

　　　②電話機の利用状況によって適切な操作をサポートするソフトキーが利

　　用できること。

　　　③発信履歴を２０件、着信履歴を２０件以上の蓄積ができること。

　　　④可変機能ボタンが２４個以上あること。

　（２）デジタル式多機能電話機（停電兼用）

①停電時など主装置からの電源供給が不可能になった場合、自動的にア

ナログ回線を使用して停電用電話機で発着信可能にすること。

　　　②不在着信があった場合には、LCDディスプレイ上に表示できること。

　　　③電話機の利用状況によって適切な操作をサポートするソフトキーが利

　　　　用できること。

　　　④発信履歴を２０件、着信履歴を２０件以上の蓄積ができること。

　　　⑤可変機能ボタンが２４個以上あること。

　（３）一般電話機

　　①スピーカー、ミュート、再ダイヤル、転送・フックボタン、着信ラン

　　　プを搭載してること。

　　②転送、内線、保留を行えること。

　　③ワンタッチボタンが３個以上あること。

　　④壁掛け用品が標準搭載してあること。

５　個別仕様一覧

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名 |  | 選定機種 |
| 多機能電話機（表示付）  （機能ボタン18ケ以上） | 18ボタン  　表示器付き | SAXA  （標準18ボタン）  　TD810（W）  　他メーカー同等品可 |
| 多機能電話機（デジタル停電兼用）  （機能ボタン18ケ以上） | 18ボタン  　表示器付き | SAXA  （標準18ボタン）  　TD810（W）  　PF800（A）  　他メーカー同等品可 |
| 基本主装置  ソフトウェア  局線ユニット  多機能電話機ユニット  一般電話機ユニット  ﾄﾞｱﾎﾝ・ページングユニット | 局線3回線  光でんわ3ｃｈ1番号  アナログ1回線（停電）  　（内多機能9台） | SAXA  　PLATIAⅡ  　他メーカー同等品可 |

現状、外付けＧＷ（以下OG、主装置の横に設置済み）で、ひかりでんわ

3ｃｈ1番号で運用しているのを、OGを外してひかりでんわ直収仕様に変更すること。設置後レンタル機器（OG）の返却を円滑に進めること。

事務室・職員室共に県警ホットライン接続回線をアナログ回線（FAX回線）に切り替えること。

学校側が指定した文言を合成音声で作成しIVR機能で着信するように設定すること。

６　その他

　①電話機の設置場所は別紙のとおりとします。内線番号の並びかえをする場合があります。

　②中古品は不可とします。